放置的过孔，网络是GND的我设置的是盖油（在焊盘上的除外）；其他的过孔（过孔旁边top Overlay层有标识）我设置的是开窗的。

然后你们好像都弄成盖油的了。

嘉立创的那个编码，就放在现在这个位置不要变了

其他无法确定的问题可以联系：

QQ：2093181896

电话：17384756840

谢谢